**دستگاه فورد نبرد چرخشی ساخت شرکت wagner مدل RAW120/160**

**مشخصات فنی :**

**1- قطر ماندرال( Manderal) 230 mm طول آن 215/2 mm**

**2- قطر شفت نورد محوری 515mm طول آن 818/1**

**3- قطر بیرونی رینگ های تولیدی پین 420 الی 3500 میلی متر**

**4- ضمانت رینگ های تولیدی بین 50 الی 630 میلی متر**

**5- ماکزیمم وزن رینگ تولیدی توسط دستگاه 150/3 کیلوگرم**

**6- فشار کاری نورد شعاعی بین 10 الی 160 بار**

**7- توان نامی شعاعی دو موتور 200 kw**

**8- توان نامی محوری دو موتور 165 kw**

**9- کورس حرکت یا caliper شعایی 1000mm**

**10- کورس حرکتی محوری 600/2 mm**

**11- میزان حرکت رولر بالایی محوری 610mm**

**12- ماکزیمم دهانه باز بین دو رولینگ 660 mm**

**13- طول مفید رولر محوری 600 میلی متر**

**14- زاویه مخروطی رولرها 30 درجه**

**15- میزان تنظیم گوشه های رولر های محوری و شعاعی :**

**-رولر اصلی 25 ± mm**

**-غلطک ماندرل 25 ± mm**

**-نشیمنگاه رینگ 10 mm**

**-فاصله غلطک اصلی 770 mm**

**-قطرنامی :350 mm**

**-قطر داخلی 350mm**

**-سرعت غلطک m/s 6/1 - 4/0**

**- ارتفاع رولر اصلی 500 mm**

**- ماکزیمم ارتفاع رینگ آزاد 200mm**

**- حرکت شفت اصلی :**

**قدرت ها : 200kw – 200 - 64 سرعت 850/1 ، 450/1 ، 465**

**حرکت محوری غلطک :**

**توان موتور 5/16 – 165 -165kw**

**سرعت 850/1 rpm – 450/1 – 150**

**موتور پمپ فشار بالا سه فاز p71 – p72**

**توان 160 kw**

**سرعت 485/1 rpm**

**موتور سه فاز موتور پمپ پیستون محوری :**

**توان 37 kw – p73**

**سرعت 475/1 rpm**

**موتور سه فاز خنک کاری روغن و فیلتر کردن :**

**توان 22kw**

**سرعت 465/1 rpm**